
主机名:           MEKHERO-PC
OS 名称:          Microsoft Windows 7 旗舰版 
OS 版本:          6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
OS 制造商:        Microsoft Corporation
OS 配置:          独立工作站
OS 构件类型:      Multiprocessor Free
注册的所有人:     MekHero
注册的组织:       
产品 ID:          00426-OEM-8992662-00015
初始安装日期:     2010/12/5, 0:03:38
系统启动时间:     2011/3/20, 9:48:56
系统制造商:       Hewlett-Packard
系统型号:         Compaq Presario CQ45 Notebook PC
系统类型:         X86-based PC
处理器:           安装了 1 个处理器。
                  [01]: x64 Family 6 Model 15 Stepping 13 GenuineIntel ~2166 Mhz
BIOS 版本:        Hewlett-Packard F.11C, 2008/8/7
Windows 目录:     C:\Windows
系统目录:         C:\Windows\system32
启动设备:         \Device\HarddiskVolume1
系统区域设置:     zh-cn;中文(中国)
输入法区域设置:   zh-cn;中文(中国)
时区:             (UTC+08:00)北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐
物理内存总量:     2,045 MB
可用的物理内存:   976 MB
虚拟内存: 最大值: 4,090 MB
虚拟内存: 可用:   2,244 MB
虚拟内存: 使用中: 1,846 MB
页面文件位置:     C:\pagefile.sys
域:               WORKGROUP
登录服务器:       \\MEKHERO-PC
修补程序:         安装了 16 个修补程序。
                  [01]: KB982861
                  [02]: 982861
                  [03]: KB2305420
                  [04]: KB2393802
                  [05]: KB2425227
                  [06]: KB2475792
                  [07]: KB2479628
                  [08]: KB2479943
                  [09]: KB2484033
                  [10]: KB2485376
                  [11]: KB2488113
                  [12]: KB2502285
                  [13]: KB2505438
                  [14]: KB958488
                  [15]: KB976902
                  [16]: KB976932
网卡:             安装了 4 个 NIC。
                  [01]: Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
                      连接名:      本地连接
                      启用 DHCP:   否
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.1.100
                        [02]: fe80::b932:c0a8:d1e2:7c37
                  [02]: Broadcom 802.11g Network Adapter
                      连接名:      无线网络连接
                      状态:        媒体连接已中断
                  [03]: Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
                      连接名:      无线网络连接 2
                      状态:        媒体连接已中断
                  [04]: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
                      连接名:      VirtualBox Host-Only Network
                      启用 DHCP:   否
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.56.1
                        [02]: fe80::4c09:325f:fd05:d0c7
