
主机名:           PC-20231108XQYG
OS 名称:          Microsoft Windows 10 企业版 LTSC
OS 版本:          10.0.19044 暂缺 Build 19044
OS 制造商:        Microsoft Corporation
OS 配置:          独立工作站
OS 构建类型:      Multiprocessor Free
注册的所有人:     微软用户
注册的组织:       微软中国
产品 ID:          00425-00000-00002-AA979
初始安装日期:     2023/11/8, 12:42:55
系统启动时间:     2024/3/13, 8:06:32
系统制造商:       ASUS
系统型号:         System Product Name
系统类型:         x64-based PC
处理器:           安装了 1 个处理器。
                  [01]: Intel64 Family 6 Model 151 Stepping 5 GenuineIntel ~3300 Mhz
BIOS 版本:        American Megatrends Inc. 2403, 2023/3/28
Windows 目录:     C:\windows
系统目录:         C:\windows\system32
启动设备:         \Device\HarddiskVolume1
系统区域设置:     zh-cn;中文(中国)
输入法区域设置:   zh-cn;中文(中国)
时区:             (UTC+08:00) 北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐
物理内存总量:     16,125 MB
可用的物理内存:   7,086 MB
虚拟内存: 最大值: 18,557 MB
虚拟内存: 可用:   5,765 MB
虚拟内存: 使用中: 12,792 MB
页面文件位置:     C:\pagefile.sys
域:               WorkGroup
登录服务器:       \\PC-20231108XQYG
修补程序:         安装了 13 个修补程序。
                  [01]: KB5034466
                  [02]: KB5031988
                  [03]: KB5003791
                  [04]: KB5011048
                  [05]: KB5011050
                  [06]: KB5012170
                  [07]: KB5035845
                  [08]: KB5023794
                  [09]: KB5032392
                  [10]: KB5032907
                  [11]: KB5034224
                  [12]: KB5036447
                  [13]: KB5005699
网卡:             安装了 2 个 NIC。
                  [01]: Realtek PCIe GbE Family Controller
                      连接名:      以太网
                      状态:        媒体连接已中断
                  [02]: MERCURY Wireless N Adapter
                      连接名:      WLAN
                      启用 DHCP:   是
                      DHCP 服务器: 192.168.100.1
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.100.4
                        [02]: fe80::dc5d:154b:62b7:9ca9
Hyper-V 要求:     虚拟机监视器模式扩展: 是
                  固件中已启用虚拟化: 是
                  二级地址转换: 是
                  数据执行保护可用: 是
